# Podešavanje/memorisanje FM radio-stanice

1. Izaberite dugme SOURCE <FM> kao audio-izvor.

1. GPB18V‑3C: U multifunkcionalnom prikazu (a) se pojavljuju <FM> i frekvencija radio-stanice.
2. GPB18V‑3SC: U gornjem redu multifunkcionalnog prikaza (a) se pojavljuju <FM> kao i frekvencija i naziv radio-stanice, u donjem redu se prikazuje sadržaj koji emituje radio-stanica.

## Podešavanje određene radio stanice:

1. Okrećite dugme SOURCE dok se željena frekvencija ne prikaže na ekranu.

## Pretraga sledeće stanice sa većom jačinom signala:

1. Pritisnite taster ili taster .

1. Sledeća pronađena radio-stanica se prikazuje na displeju i reprodukuje se.

## Memorisanje radio stanica:

1. Za memorisanje podešenog emitera radio-uređaja pritiskajte taster za memorisanje programa (5) željenog mesta u memoriji sve dok se ne pojavi broj mesta u memoriji na prikazu mesta u memoriji (d).

## Reprodukovanje sačuvanih radio stanica:

1. Kratko pritisnite neki taster za memorisanje programa (5).

1. Broj mesta u memoriji se pojavljuje na prikazu mesta u memoriji (d).