# Brug med stikstrømforsyning

- Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på stikstrømforsyningens typeskilt.

- Brug kun en USB Type‑C®-stikstrømforsyning med Power Delivery (USB‑PD) ved tilslutning til lysnettet. Den skal have en udgangsspænding, minimum-udgangsstrøm og udgangseffekt, der svarer til kravene i kapitlet "Tekniske data". Bemærk brugsanvisningen til stikstrømforsyningen. Brugen af andre stikstrømforsyninger kan resultere i skader på radioen. Hvis ydelsen i stikstrømforsyningen er for lav, slukker radioen.

1. Åbn dækslet til tilslutningsporten (17).
2. Forbind stikstrømforsyningen med USB Type‑C®-bøsningen (16) på radioen via et passende kabel.
3. Slut stikstrømforsyningen til lysnettet.

Luk dækslet til tilslutningsporten (17) igen, så snart du har fjernet kable til stikstrømforsyningen, så den beskyttes mod snavs.

Så snart radioen er forbundet med lysnettet vi stikstrømforsyningen, forsynes højttalere med strøm via lysnettet, også selvom der sidder en akku i højttaleren.