# Bluetooth® üzerinden harici ses kaynaklarını oynatma

1. İlgili tuşuna kısa süreli basın ve bir ses kaynağını (örn. akıllı telefon) Bluetooth® üzerinden oynatın.

1. Ekranda görünür.

Alternatif olarak Bluetooth® ses kaynağını ilgili SOURCE düğmesi aracılığıyla da seçebilirsiniz.

Bir ses kaynağı Bluetooth® üzerinden bağlandığında, ilgili göstergesi sürekli yanar.

GPB18V‑3SC: Çoklu fonksiyon göstergesinin (a) üst satırında Bluetooth® üzerinden bağlanan cihazın adı, alt satırda ise cihaz tarafından iletilen içerik görünür.

## Bağlantıyı yeniden kurma:

Kaydedilmiş bir ses kaynağı yoksa veya Bluetooth® üzerinden bir ses kaynağına yapılan mevcut bağlantının sonlandırılması ve yeni bir ses kaynağının aranması gerekiyorsa, bir bağlantı araması başlatın.

1. İlgili tuşuna 0,5 sn'den uzun süre basın (PAIRING).
2. Bağlantı araması sırasında göstergesi yanıp söner.
   GPB18V‑3SC: Çoklu fonksiyon göstergesinde (a) ilgili <Pairing> görünür.
3. Harici ses kaynağı üzerinden yeni bağlantıyı etkinleştirin.

Akıllı telefonlarda aktivasyon genellikle Bluetooth® menüsündeki ayarlardan mümkündür. Radyo, GPB18V‑3Cxxxx veya GPB18V‑3SCxxxx adı altında kullanılabilir bir kaynak olarak görünür.
Lütfen bunun için ses kaynağınızın/akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

## Yeniden bağlantı:

Radyo daha önceden Bluetooth® aracılığıyla harici bir ses kaynağına (örneğin akıllı telefon) bağlıysa ve bu ses kaynağı mevcutsa, bu ses kaynağına otomatik olarak bir bağlantı kurulur. Bağlantı kurulurken göstergesi yanıp söner.
GPB18V‑3SC: Çoklu fonksiyon göstergesinde (a) ilgili <Connecting> görünür.

Kayıtlı ses kaynağı mevcut değilse, 2 dakika sonra otomatik olarak bir bağlantı araması başlatılır.

Bluetooth® ile bağlantı kurulursa radyo 19 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

1. Ses kaynağında Bluetooth® üzerinden oynatmayı başlatın.

Bluetooth® üzerinden çalıştırma sırasında program hafıza düğmelerinden (5) birine basılırsa, radyo en son radyo modunda kaydedilen istasyona geri döner.