# Aku laetuse taseme näidik

Kui aku on paigaldatud, saate aku (19) laetuse taset vaadata ekraanilt, eemaldatud aku korral aga akult endalt.

## Aku laetuse taseme näidik ekraanil

Aku laetuse taseme näidik (e) ilmub ekraanile kohe, kui paigaldatud on piisava pingega aku ja raadio ei ole vooluvõrguga adapteri kaudu ühendatud.

Näidik | Mahtuvus
--- | ---
| 80−100%
| 60−80%
| 40−60%
| 20−40%
| 5−20%
| 0−5%

## Aku laetuse taseme näidik akul

Kui aku mõõteriistast välja võetakse, saab laetuse taset vaadata akul olevate roheliste LED-ide järgi.

Laetuse taseme vaatamiseks vajutage laetuse taseme näidiku nuppu või .

Kui laetuse taseme näidiku nupu vajutamisel ei sütti ükski LED, on aku defektne ja tuleb välja vahetada.

Igal aku tüübil ei ole laetuse taseme näidikut.

### Aku tüüp GBA 18V... | GBA18V...

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | 60–100%
Pidev tuli 2 × roheline | 30–60%
Pidev tuli 1 × roheline | 5–30%
Vilkuv tuli 1 × roheline | 0–5%

### Aku tüüp ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 5 × roheline | 80–100%
Pidev tuli 4 × roheline | 60–80%
Pidev tuli 3 × roheline | 40–60%
Pidev tuli 2 × roheline | 20–40%
Pidev tuli 1 × roheline | 5–20%
Vilkuv tuli 1 × roheline | 0–5%