# Přehrávání externích audiozdrojů přes Bluetooth®

1. Krátce stiskněte tlačítko pro přehrávání audiozdroje (např. chytrého telefonu) přes Bluetooth®.

1. Na displeji se zobrazí ukazatel .

Alternativně lze zvolit audiozdroj Bluetooth® pomocí tlačítka SOURCE.

Jakmile je audiozdroj spojený přes Bluetooth®, svítí trvale ukazatel .

GPB18V‑3SC: Na horním řádku multifunkčního displeje (a) se zobrazí název zařízení spojeného přes Bluetooth®, na dolním řádku obsah přenášený spojeným zařízením.

## Nové vytvoření spojení:

Spusťte vyhledávání spojení, pokud není k dispozici žádný uložený audiozdroj nebo je ukončeno stávající spojení s audiozdrojem přes Bluetooth® a je třeba vyhledat nový audiozdroj.

1. Podržte tlačítko stisknuté déle než 0,5 s (PAIRING).
2. Během vyhledávání spojení bliká ukazatel .
   GPB18V‑3SC: Na multifunkčním displeji (a) se zobrazí <Pairing>.
3. Aktivujte nové spojení přes externí audiozdroj.

U chytrých telefonů je aktivace většinou možná v nastaveních v menu Bluetooth®. Rádio se zobrazí jako dostupný zdroj pod názvem GPB18V‑3Cxxxx resp. GPB18V‑3SCxxxx.
Řiďte se přitom návodem k použití svého audiozdroje/chytrého telefonu.

## Opětovné spojení:

Pokud bylo rádio již spojené s externím audiozdrojem (např. chytrým telefonem) přes Bluetooth® a tento audiozdroj je k dispozici, automaticky se naváže spojení s tímto audiozdrojem. Během vytváření spojení bliká ukazatel .
GPB18V‑3SC: Na multifunkčním displeji (a) se zobrazí <Connecting>.

Pokud uložený audiozdroj není k dispozici, po 2 min se automaticky spustí vyhledávání spojení.

Pokud nelze navázat spojení přes Bluetooth®, rádio se za 19 min automaticky vypne.

1. Spusťte přehrávání přes Bluetooth® na audiozdroji.

Pokud během přehrávání přes Bluetooth® stisknete některé paměťové tlačítko (5), přepne se rádio na stanici, která byla uložená v naposledy používaném režimu rádia.