# Akku-ladetilstandsvisning

Når akkuen er isat, kan du se akkuens (19) ladetilstand på displayet. Når akkuen er taget ud, kan du se ladetilstanden på selve akkuen.

## Akku-ladetilstandsvisning på displayet

Akku-ladetilstandsvisningen (e) fremkommer på displayet, så snart der isættes en akku med tilstrækkelig spænding, og radioen ikke er sluttet til lysnettet via stikstrømforsyningen.

Visning | Kapacitet
--- | ---
| 80-100 %
| 60-80 %
| 40-60 %
| 20-40 %
| 5-20 %
| 0-5 %

## Akku-ladetilstandsvisning på akkuen

Hvis akkuen tages ud af radioen, kan ladetilstanden vises ved hjælp af ladetilstandsvisningens grønne LED'er på akkuen.

Tryk på knappen til ladetilstandsvisningen eller for at få vist ladetilstanden.

Hvis der ikke er nogen lysdioder, der lyser, efter at du har trykket på knappen til ladetilstandsvisningen, er akkuen defekt og skal udskiftes.

Ikke alle akku-typer har en ladetilstandsindikator.

### Akku-type GBA 18V... | GBA18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | 60–100 %
Konstant lys 2 × grøn | 30–60 %
Konstant lys 1 × grøn | 5–30 %
Blinkende lys 1 × grøn | 0–5 %

### Akku-type ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 5 × grøn | 80–100 %
Konstant lys 4 × grøn | 60–80 %
Konstant lys 3 × grøn | 40–60 %
Konstant lys 2 × grøn | 20–40 %
Konstant lys 1 × grøn | 5–20 %
Blinkende lys 1 × grøn | 0–5 %