# Λειτουργία με φις-τροφοδοτικό

- Προσέξτε την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα αντίστοιχα στοιχεία στην πινα‌κίδα τύπου του φις-τροφοδοτικού.

- Για τη λειτουργία δικτύου χρησιμοποιείτε μόνο ένα φις-τροφοδοτικό USB Type‑C® με Power Delivery (USB‑PD). Στην τάση εξόδου, στο ελάχιστο ρεύμα εξόδου και στην ισχύ εξόδου πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στο κεφάλαιο «Τεχνικά στοιχεία». Προσέξτε γι’ αυτό τις οδηγίες λειτουργίας του φις-τροφοδοτικού. Σε περίπτωση χρήση άλλων φις-τροφοδοτικών μπορεί να υποστεί ζημιά το ραδιόφωνο. Σε περίπτωση πολύ μικρής ισχύος του φις-τροφοδοτικού το ραδιόφωνο απενεργοποιείται.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του θαλάμου σύνδεσης (17).
2. Συνδέστε το φις-τροφοδοτικό μέσω ενός κατάλληλου καλωδίου με την υποδοχή USB Type‑C® (16) του ραδιοφώνου.
3. Συνδέστε το φις-τροφοδοτικό στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Για την προστασία από τη ρύπανση κλείστε ξανά το κάλυμμα του θαλάμου σύνδεσης (17), όταν αφαιρέσετε το καλώδιο του φις-τροφοδοτικού.

Μόλις το ραδιόφωνο συνδεθεί μέσω του φις-τροφοδοτικού με το δίκτυο του ρεύματος, πραγματοποιείται επίσης και σε περίπτωση τοποθετημένης μπαταρίας η παροχή ενέργειας μέσω του φις-τροφοδοτικού.