# Kontrola eksternih audio-izvora preko Bluetooth® veze

Audio-izvorom povezanim preko Bluetooth® veze može da se upravlja i preko radija.

Reprodukcija mora prvo da se pokrene na audio izvoru.

## Izbor numere:

1. Pritiskajte taster odn. taster kratko, sve dok se ne pojavi željena numera.

1. Reprodukcija izabrane numere se započinje automatski.

## Prekid reprodukcije:

1. Pritisnite taster .

1. Na displeju se pojavljuje prikaz pauze (g).

## Nastavak reprodukcije:

1. Pritisnite taster ponovo, promenite jačinu zvuka preko dugmeta ili pritisnite taster odn. taster .

## Premotavanje unapred odnosno premotavanje unazad neke numere:

1. Držite taster odn. taster pritisnut, dok se ne pojavi željeno mesto u numeri.