# Възпроизвеждане на външни аудио източници през Bluetooth®

1. Натиснете за кратко бутона , за да възпроизведете аудио източник (напр. смартфон) през Bluetooth®.

1. Индикаторът се появява на дисплея.

Алтернативно можете да изберете аудио източника Bluetooth® през копчето SOURCE.

Когато е свързан аудио източник през Bluetooth®, индикаторът свети постоянно.

GPB18V‑3SC: В горния ред на мултифункционалния индикатор (a) се показва името на свързаното през Bluetooth® устройство, в долния ред - предаваното от свързаното устройство съдържание.

## Ново изграждане на връзка:

Стартирайте търсене на връзка, ако няма наличен запаметен аудио източник или налична връзка към аудио източник през Bluetooth® е била прекратена и трябва да се търси нов аудио източник.

1. Натиснете бутона за повече от 0,5 s (PAIRING).
2. По време на търсенето на връзка мига индикаторът .
   GPB18V‑3SC: В мултифункционалния индикатор (a) се появява <Pairing>.
3. Активирайте новата връзка през външен аудио източник.

Активирането при смартфоните най-често е възможно през настройките в меню Bluetooth®. Радиото се появява като наличен източник под името GPB18V‑3Cxxxx респ. GPB18V‑3SCxxxx.
Моля, за целта обърнете внимание на инструкцията за експлоатация на Вашия аудио източник/Вашия смартфон.

## Повторно свързване:

Ако радиото вече е било свързано с външен аудио източник (напр. смартфон) през Bluetooth® и този аудио източник е наличен, то автоматично ще се изгради свързване с този аудио източник. По време на изграждането на връзка индикаторът мига.
GPB18V‑3SC: В мултифункционалния индикатор (a) се появява <Connecting>.

Ако запаметеният аудио източник не е наличен, след 2 min автоматично ще се стартира търсене на връзка.

Ако не може да се изгради връзка през Bluetooth®, радиото след 19 min автоматично се изключва.

1. Стартирайте възпроизвеждането през Bluetooth® върху аудио източника.

Ако по време на работа през Bluetooth® се натисне един от бутоните за памет за програми (5), то радиото сменя на станцията, която е запаметена в последно използвания режим на работа на радиото.