# 초단파 라디오 채널 설정/저장하기

1. SOURCE 버튼 <FM> 을 눌러 음원으로 선택하십시오.

1. GPB18V‑3C: 다기능 표시기 (a) 에 <FM> 및 라디오 채널의 주파수가 나타납니다.
2. GPB18V‑3SC: 다기능 표시기 (a) 의 상단에는 <FM> 및 라디오 채널의 주파수와 이름이 표시되고 하단에는 채널에서 송출하는 콘텐츠가 표시됩니다.

## 특정 채널 설정:

1. 원하는 주파수가 디스플레이에 표시될 때까지 SOURCE 버튼을 돌리십시오.

## 신호 강도가 높은 가장 가까운 채널 검색:

1. 버튼 또는 버튼을 누르십시오.

1. 다음으로 탐색된 채널이 디스플레이에 표시되고 재생됩니다.

## 라디오 채널 저장:

1. 저장 공간 표시기 (d) 에 저장 공간의 번호가 표시될 때까지 원하는 저장 공간의 프로그램 저장 버튼 (5) 을 누르십시오.

## 저장된 라디오 채널 재생:

1. 프로그램 저장 버튼 (5) 중 하나를 짧게 누르십시오.

1. 저장 공간의 번호가 저장 공간 표시기 (d) 에 표시됩니다.