# Опции меню (GPB18V‑3C)

Меню выбора частично зависит от режима работы, в котором находится радиоприемник.

<EQ>
Меню настройки звука: вы можете настраивать уровень высоких частот <TR> и уровень низких частот <BA> в диапазоне от −5 до +5.

<MSS on>/<MSS off> (при источнике аудиосигнала Bluetooth®)
Меню Multi-Speaker Stream: можно запустить или остановить трансляцию текущего воспроизведения через Multi-Speaker Stream.