# Ustawianie/zapisywanie stacji radiowej DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Za pomocą przycisku wyboru źródła sygnału SOURCE należy wybrać <DAB> jako źródło sygnału.

1. Po krótkiej inicjalizacji rozpocznie się odtwarzanie ostatnio ustawionej stacji.

W górnym wierszu wielofunkcyjnego wyświetlacza (a) pojawia się <DAB> i nazwa stacji radiowej, a w dolnym wierszu pojawiają się informacje własne nadawcy.

## Zmiana stacji radiowej:

1. Obrócić przycisk wyboru źródła sygnału SOURCE, aż na ekranie pojawi się żądana stacja.
2. Nacisnąć przycisk wyboru źródła sygnału SOURCE, aby potwierdzić wybór.

1. Radio przełączy się na wybraną stację.

Aby zmienić stację, można także nacisnąć przycisk lub przycisk . Radio przełączy się na kolejną dostępną stację (w porządku alfabetycznym malejącym lub rosnącym).

## Zapisywanie stacji radiowej:

1. Nacisnąć przycisk programowania stacji (5) dla żądanej pozycji w pamięci i przytrzymać go tak długo, aż na wskazaniu pojawi się numer pozycji (d).

## Odtwarzanie zapisanych stacji radiowych:

1. Krótko nacisnąć jeden z przycisków programowania stacji (5).

1. Numer pozycji w pamięci pojawi się na wskazaniu pozycji w pamięci (d).

## Słaby sygnał radiowy:

W przypadku słabego sygnału radiowego pojawi się <Weak Signal> na wielofunkcyjnym wyświetlaczu (a). W tym przypadku szukanie stacji DAB+ można uruchomić ręcznie.

1. Nacisnąć i przytrzymać równocześnie przycisk oraz przycisk (AUTO SCAN).

Można uruchomić szukanie stacji na nowo, wybierając w menu ustawień <DAB Auto Scan> zob. Zmiana ustawień.

Jeżeli nie można znaleźć żadnej stacji radiowej DAB+, pojawi się komunikat <No Station found – Start Auto Scan> (Nie znaleziono stacji − rozpocznij automatyczne szukanie) na wielofunkcyjnym wyświetlaczu (a).