# Techniniai duomenys

Statybų aikštelės radijas | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Veikimo dažnių diapazonas | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Maks. siuntimo galia | mW | 10 | 10
Suderinamumas |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Stiprintuvo vardinė galia | W | 2 × 10 | 2 × 10
Priėmimo diapazonas
UTB | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Maks. įkrovimo srovė (energijos tiekimas į išorinius prietaisas per „USB Type‑C®“) | A | 1,5 | 1,5
SvorisA) | kg | 2,1 | 2,1
Apsaugos tipasB) |  | IP54 | IP54
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Suderinami akumuliatoriai |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
„USB Type‑C®“ tinklo adapteris su „Power Delivery“ (USB‑PD, standartinis)
Išeinamoji įtampa | V | 20 | 20
Minimali išeinamoji srovė | A | 2,25 | 2,25
Rekomenduojama išeinamoji srovė visiškam funkcionalumui užtikrintiD) | W | 45 | 45

A)

  Be akumuliatoriaus (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-professional.com.)

B)

  Esant uždarytam akumuliatoriaus gaubtui (12) ir uždengtam jungčių skyreliui (17)

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

D)

  Esant per mažai tinklo adapterio galiai, radijas išsijungia.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.