# Podešavanje/čuvanje DAB+ radio stanica (GPB18V‑3SC)

1. Izaberite dugme SOURCE <DAB> kao audio-izvor.

1. Nakon kratke inicijalizacije se reprodukuje poslednje podešena radio-stanica.

U gornjem redu multifunkcionalnog prikaza (a) se pojavljuju <DAB> i naziv radio-stanice, u donjem redu se prikazuje sadržaj koji emituje radio-stanica.

## Promena radio-stanice:

1. Okrećite dugme SOURCE dok se željena radio-stanica ne prikaže na ekranu.
2. Pritisnite dugme SOURCE, za potvrdu izbora.

1. Radio se prebacuje na izabranu radio-stanicu.

Takođe možete pritisnuti taster ili taster za promenu stanice. Radio se prebacuje na sledeću dostupnu radio-stanicu (po alfabetskom redosledu od kraja odn. od početka).

## Memorisanje radio stanica:

1. Za memorisanje podešenog emitera radio-uređaja pritiskajte taster za memorisanje programa (5) željenog mesta u memoriji sve dok se ne pojavi broj mesta u memoriji na prikazu mesta u memoriji (d).

## Reprodukovanje sačuvanih radio stanica:

1. Kratko pritisnite neki taster za memorisanje programa (5).

1. Broj mesta u memoriji se pojavljuje na prikazu mesta u memoriji (d).

## Slab signal radija:

Ukoliko je radio-signal slab, pojavljuje se <Weak Signal> multifunkcionalnom prikazu (a). U tom slučaju možete ručno da pokrenete pretragu DAB+ radio-stanica.

1. Pritisnite istovremeno taster i taster (AUTO SCAN).

Takođe možete pokrenuti pretragu stanica tako što ćete u meniju podešavanja <DAB Auto Scan> odabrati videti Promena podešavanja.

Ako ne može da se nađe DAB+ radio-stanica, prikazuje se <No Station found – Start Auto Scan> (nije pronađena stanica – pokrenite automatsku pretragu) na multifunkcionalnom prikazu (a).