# Teknik veriler

Şantiye radyosu | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Çalışma frekansı aralığı | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Gönderim gücü maks. | mW | 10 | 10
Uyumluluk |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Amplifikatör anma gücü | W | 2 × 10 | 2 × 10
Çekim alanı
UKW | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Şarj akımı maks. (USB Type‑C® üzerinden harici cihazlar için enerji kaynağı) | A | 1,5 | 1,5
AğırlıkA) | kg | 2,1 | 2,1
Koruma türüB) |  | IP54 | IP54
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 | 0 … +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Uyumlu aküler |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Güç dağıtımlı USB Type‑C® güç adaptörü (USB-PD, piyasada mevcuttur)
Çıkış gerilimi | V | 20 | 20
Minimum çıkış gerilimi | A | 2,25 | 2,25
Tam işlevsellik için tavsiye edilen çıkış gücüD) | W | 45 | 45

A)

  Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)

B)

  Akü bölmesi kapağı (12) ve bağlantı bölmesi (17) kapalıyken

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

D)

  Güç adaptöründeki güç çok düşük olduğunda, radyo kapanır.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.