# Akü ile çalışma

Bosch, aküsüz radyolar da satmaktadır. Radyonuzun teslimat kapsamında akünün olup olmadığını ambalajından öğrenebilirsiniz.

- Sadece teknik veriler bölümünde belirtilen şarj cihazlarını kullanın. Sadece bu şarj cihazları radyonuzda kullanılabilen Lityum İyon aküler için tasarlanmıştır.

Lityum İyon aküler, uluslararası nakliye düzenlemeleri nedeniyle kısmen şarjlı olarak teslim edilir. Akünün tam performansını sağlamak için, ilk kez kullanmadan önce aküyü tamamen şarj edin.

## Akünün değiştirilmesi

1. Akü bölmesi kapağının kilitleme kolunu (13) açın ve akü bölmesi kapağını (12) kaldırarak açın.
2. Akü çıkarma tuşuna (18) basın ve aküyü (19) ilgili akü bölmesinden çıkarın. Bunu yaparken güç uygulamayın.
3. Şarj edilmiş aküyü yerine oturana kadar akü yuvasına (15) itin.
4. Akü bölmesi kapağını (12) kapatın ve kilitleyin.

Akü bölmesi kapağı (12) özellikle büyük akülerin kullanımı için çıkarılabilir.

1. Bunun için akü bölmesi kapağını (12) açın.
2. Sabitlemenin yay elemanlarını (14) birbirine bastırın ve akü kapağını çıkarın.

Büyük aküyü çıkardıktan sonra akü bölmesi kapağını tekrar takın.