# Живлення

Радіоприймач можна живити від літій-іонного акумулятора Bosch (19) або від стандартного мережевого блока живлення USB Type-C® зі штепсельною вилкою і функцією швидкого заряджання Power Delivery (USB-PD).

Експлуатація від акумуляторної батареї
Індикатор зарядженості акумуляторної батареї
Виявлення ризику дефекту акумулятора
Вказівки щодо оптимального поводження з акумулятором
Робота від блока живлення зі штепсельною вилкою