# ULA-radioaseman virittäminen/tallentaminen

1. Valitse SOURCE-nupilla <FM> audiolähteeksi.

1. GPB18V‑3C: monitoiminäyttöön (a) tulee <FM> ja radioaseman taajuus.
2. GPB18V‑3SC: monitoiminäytön (a) ylärivillä näkyvät <FM> sekä radioaseman taajuus ja nimi. Alarivillä näkyy aseman lähettämä sisältö.

## Tietyn aseman virittäminen:

1. Käännä SOURCE-nuppia, kunnes haluttu taajuus näkyy näytössä.

## Seuraavan vahvasignaalisen aseman haku:

1. Paina painiketta tai painiketta .

1. Seuraava löydetty asema ilmoitetaan näytössä ja kytketään päälle.

## Radioasemien tallennus:

1. Paina halutun muistipaikan ohjelmamuistipainiketta (5), kunnes muistipaikan numero näkyy muistipaikan näytössä (d).

## Tallennettujen radioasemien kuunteleminen:

1. Paina lyhyesti jotakin ohjelmamuistin painiketta (5).

1. Muistipaikan numero näkyy muistipaikan näytössä (d).