# Indikator för batteriets laddningsstatus

När batteriet är isatt kan du se batteriets laddningsnivå (19) på displayen, när batteriet tagits ut kan du se det på själva batteriet.

## Indikering batteristatus på displayen

Indikering batteristatus (e) visas på displayen så snart ett batteri med tillräcklig spänning har satts i och radion inte är ansluten till elnätet med adaptern.

Indikering | Kapacitet
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Indikering för batteristatus på batteriet

Om batteriet tas ut ur radion kan laddningsnivån visas via de gröna LED-lamporna på batteriet.

Tryck på knappen för indikering av batteristatus eller för att visa batteriets laddningsnivå.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck på knappen för batteristatus är batteriet defekt och måste bytas ut.

Inte alla batterityper har laddningsindikering.

### Batterityp GBA 18V... | GBA18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 3 × grönt | 60–100 %
Fast ljus 2 × grönt | 30–60 %
Fast ljus 1 × grönt | 5–30 %
Blinkande ljus 1 × grönt | 0–5 %

### Batterityp ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 5 × grönt | 80–100 %
Fast ljus 4 × grönt | 60–80 %
Fast ljus 3 × grönt | 40–60 %
Fast ljus 2 × grönt | 20–40 %
Fast ljus 1 × grönt | 5–20 %
Blinkande ljus 1 × grönt | 0–5 %