# Технічні дані

Акумуляторний будівельний радіоприймач | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Робочий діапазон частот | МГц | 2402−2480 | 2402−2480
Потужність передачі макс. | мВт | 10 | 10
Сумісність |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Номінальна потужність підсилювача | Вт | 2 × 10 | 2 × 10
Діапазон приймання
FM | МГц | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | МГц | − | 174,928−239,200
Зарядний струм макс. (живлення зовнішніх пристроїв через USB Type-C®) | A | 1,5 | 1,5
ВагаA) | кг | 2,1 | 2,1
Ступінь захистуB) |  | IP54 | IP54
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Сумісні акумулятори |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Блок живлення USB Type-C® зі штепсельною вилкою з Power Delivery (USB-PD, наявний у продажу)
Вихідна напруга | В | 20 | 20
Мін. вихідний струм | A | 2,25 | 2,25
Рекомендована вихідна потужність для повної функціональностіD) | Вт | 45 | 45

A)

  Без акумуляторної батареї (вагу АКБ можна знайти за адресою www.bosch-professional.com)

B)

  З закритою кришкою акумуляторного відсіку (12) та закритим відсіком для підключення (17)

C)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

D)

  Якщо потужність мережевого блока живлення зі штепсельною вилкою занадто низька, радіоприймач вимикається.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.