# Nastavení/uložení rozhlasové stanice DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Pomocí tlačítka SOURCE zvolte jako audiozdroj <DAB>.

1. Po krátké inicializaci se začne přehrávat naposledy nastavená rozhlasová stanice.

Na horním řádku multifunkčního displeje (a) se zobrazí <DAB> a název rozhlasové stanice, na dolním řádku obsah přenášený rozhlasovou stanicí.

## Změna rozhlasové stanice:

1. Otáčejte tlačítkem SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná stanice.
2. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko SOURCE.

1. Rádio přepne na zvolenou stanici.

Pro změnu stanice můžete také stisknout tlačítko nebo tlačítko . Rádio přepne na nejbližší dostupnou stanici (podle abecedy sestupně, resp. vzestupně).

## Uložení rozhlasové stanice:

1. Podržte stisknuté paměťové tlačítko (5) požadovaného paměťového místa, dokud se na ukazateli paměťového místa (d) nezobrazí číslo paměťového místa.

## Přehrávání uložené rozhlasové stanice:

1. Krátce stiskněte příslušné paměťové tlačítko (5).

1. Číslo paměťového místa se zobrazí na ukazateli paměťového místa (d).

## Slabý rádiový signál:

Při slabém rádiovém signálu se na multifunkčním displeji (a) zobrazí <Weak Signal>. V tom případě můžete vyhledávání stanic DAB+ spustit manuálně.

1. Stiskněte současně tlačítko a tlačítko (AUTO SCAN).

Vyhledávání stanic můžete také spustit tím, že v menu nastavení <DAB Auto Scan> zvolíte viz Změna nastavení.

Pokud nelze najít žádnou rozhlasovou stanici DAB+, zobrazí se <No Station found – Start Auto Scan> (nenalezena žádná stanice – spusťte automatické vyhledávání) na multifunkčním ukazateli (a).