# Indicatore del livello di carica della batteria

Con la batteria inserita, il livello di carica della batteria (19) è visibile sul display; con la batteria rimossa, sulla batteria stessa.

## Indicatore del livello di carica della batteria sul display

L’indicatore del livello di carica della batteria (e) compare sul display non appena viene introdotta una batteria con tensione sufficiente e la radio non è collegata alla rete elettrica tramite l’alimentatore.

Indicazione | Capacità
--- | ---
| 80−100%
| 60−80%
| 40−60%
| 20−40%
| 5−20%
| 0−5%

## Indicatore del livello di carica della batteria sulla batteria

Quando la batteria viene rimossa dalla radio, è possibile visualizzare il livello di carica mediante i LED verdi dell’apposito indicatore, sulla batteria stessa.

Per visualizzare il livello di carica, premere l’apposito tasto o .

Se premendo il tasto dell’indicatore del livello di carica non si accende alcun LED, significa che la batteria è difettosa e andrà sostituita.

Non tutti i tipi di batteria dispongono di un indicatore del livello di carica.

### Tipo di batteria GBA 18V... | GBA18V...

LED | Capacità
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | 60–100%
Luce fissa, 2 LED verdi | 30–60%
Luce fissa, 1 LED verde | 5–30%
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0–5%

### Tipo di batteria ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED | Capacità
--- | ---
Luce fissa, 5 LED verdi | 80–100%
Luce fissa, 4 LED verdi | 60–80%
Luce fissa, 3 LED verdi | 40–60%
Luce fissa, 2 LED verdi | 20–40%
Luce fissa, 1 LED verde | 5–20%
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0–5%