# Работа с сетевым блоком питания

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке блока питания со штепсельной вилкой.

- Для питания от электросети используйте только сетевой блок питания USB Type‑C® с технологией Power Delivery (USB‑PD). Он должен соответствовать по выходному напряжению, минимальному выходному току и выходной мощности значениям, указанным в главе «Технические данные». Соблюдайте указания руководства по эксплуатации сетевого блока питания. При использовании других сетевых блоков питания возможно повреждение радиоприемника. При слишком низкой мощности сетевого блока питания радиоприемник выключается.

1. Откройте крышку отсека для подключения (17).
2. Подключите сетевой блок питания к разъему USB Type‑C® (16) на радиоприемнике с помощью подходящего кабеля.
3. Подключите сетевой блок питания к электросети.

Для предотвращения загрязнения закрывайте крышку отсека для подключения (17) после извлечения кабеля сетевого блока питания.

После подключения радиоприемника к электросети через сетевой блок питания даже при установленном аккумуляторе электропитание осуществляется через сетевой блок питания.