# Lecture de sources audio externes via Bluetooth®

1. Pour écouter une source audio (p. ex. smartphone) via Bluetooth®, appuyez brièvement sur la touche .

1. L’indicateur apparaît sur l’écran.

Vous pouvez aussi sélectionner la source audio Bluetooth® à l’aide du bouton SOURCE.

Dès qu’une source audio est connectée via Bluetooth®, l’indicateur Bluetooth® s’allume en continu.

GPB18V‑3SC : À la ligne du haut de l’afficheur multifonctions (a) apparaît le nom de l’appareil connecté via Bluetooth®, à la ligne du bas le contenu diffusé par l’appareil connecté.

## Établissement d’une connexion :

Lancez une recherche de connexion quand aucune source audio mémorisée n’est disponible ou pour interrompre une connexion Bluetooth® existante vers une source audio et chercher une nouvelle source audio.

1. Actionnez pour cela la touche pendant plus de 0,5 s (PAIRING).
2. Pendant la recherche de la connexion, l’indicateur clignote.
   GPB18V‑3SC : <Pairing> apparaît sur l’afficheur multifonctions (a).
3. Activez la nouvelle connexion via la source audio externe.

Sur les smartphones, l’activation est généralement possible via les réglages du menu Bluetooth®. La radio apparaît comme source disponible sous le nom GPB18V‑3Cxxxx ou GPB18V‑3SCxxxx.
Consultez à ce sujet la notice d’utilisation de votre source audio/smartphone.

## Reconnexion :

Si la radio a déjà été connectée à une source audio externe (p. ex. un smartphone) via Bluetooth® et que cette source audio est disponible, il y a reconnexion automatique à cette source audio. Pendant l’établissement de la connexion, l’indicateur clignote.
GPB18V‑3SC : <Connecting> apparaît sur l’afficheur multifonctions (a).

Si la source audio mémorisée n’est pas disponible, une recherche de connexion débute automatiquement au bout de 2 min.

Si aucune connexion Bluetooth® ne peut être établie, la radio s’éteint automatiquement au bout de 19 min.

1. Démarrez l’écoute via Bluetooth® au niveau de la source audio.

Si vous actionnez l’une des touches mémoire (5) en mode Bluetooth®, la radio commute vers la station mémorisée dans le mode de réception radio sélectionné en dernier.