# Tehnilised andmed

Objektiraadio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Töösagedusala | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Max saatevõimsus | mW | 10 | 10
Ühilduvus |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Võimendi nimivõimsus | W | 2 × 10 | 2 × 10
Vastuvõtuvahemik
FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Max laadimisvool (väliste seadmete toide USB Type-C® pesa kaudu) | A | 1,5 | 1,5
KaalA) | kg | 2,1 | 2,1
KaitseasteB) |  | IP54 | IP54
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Ühilduvad akud |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
USB Type-C® adapter Power Delivery funktsiooniga (USB‑PD, müügilolev)
Väljundpinge | V | 20 | 20
Väljundvool vähemalt | A | 2,25 | 2,25
Soovitatud väljundvõimsus täieliku funktsionaalsuse tagamiseksD) | W | 45 | 45

A)

  Ilma akuta (aku kaalu kohta vt www.bosch-professional.com)

B)

  Suletud akupesa katte (12) ja suletud ühenduspesa (17) korral

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

D)

  Kui adapteri võimsus on liiga väike, lülitub raadio välja.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.