# DAB+-라디오 채널 설정/저장하기(GPB18V‑3SC)

1. SOURCE 버튼 <DAB> 을 눌러 음원으로 선택하십시오.

1. 짧게 초기화된 후에는 마지막으로 설정된 라디오 채널이 재생됩니다.

다기능 표시기 (a) 의 상단에는 <DAB> 및 라디오 채널 이름이 표시되고 하단에는 채널에서 송출하는 콘텐츠가 표시됩니다.

## 라디오 채널 변경:

1. 원하는 채널이 디스플레이에 표시될 때까지 SOURCE 버튼을 돌리십시오.
2. 선택한 내용을 승인하려면, SOURCE 버튼을 누르십시오.

1. 라디오가 설정된 채널로 전환됩니다.

버튼 또는 버튼을 눌러 채널을 전환할 수도 있습니다. 라디오는 (알파벳순으로 또는 올림차순으로) 제공되는 다음 채널로 전환합니다.

## 라디오 채널 저장:

1. 저장 공간 표시기 (d) 에 저장 공간의 번호가 표시될 때까지 원하는 저장 공간의 프로그램 저장 버튼 (5) 을 누르십시오.

## 저장된 라디오 채널 재생:

1. 프로그램 저장 버튼 (5) 중 하나를 짧게 누르십시오.

1. 저장 공간의 번호가 저장 공간 표시기 (d) 에 표시됩니다.

## 약한 라디오 신호:

라디오 신호가 약한 경우 다기능 표시기 (a) 에 <Weak Signal> 가 나타납니다. 이 경우 수동으로 DAB+-채널 탐색을 시작하십시오.

1. 동시에 및 버튼을 누르십시오(AUTO SCAN).

설정 메뉴에서 <DAB Auto Scan> 을 선택하여 채널 탐색을 시작할 수도 있습니다 참조 설정 변경.

DAB+-라디오 채널을 찾을 수 없을 경우, 다기능 표시기 (a) 에 <No Station found – Start Auto Scan> (채널 찾을 수 없음 – 자동 검색을 시작하십시오)가 나타납니다.