# مشخصات فنی

رادیو کارگاه ساختمانی | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®‎
محدوده فرکانس عملکرد | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
حداکثر توان ارسال | mW | 10 | 10
سازگاری |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
توان نامی تقویت کننده | W | ‎2 × 10‎ | ‎2 × 10‎
محدوده دریافت
FM | MHz | ‎87,5−108‎ | ‎87,5−108‎
‎DAB+‎ | MHz | − | ‎174,928−239,200‎
حداکثر جریان شارژ (منبع تغذیه انرژی دستگاه های خارجی از طریق ‎USB Type‑C®‎) | A | 1,5 | 1,5
وزنA) | kg | 2,1 | 2,1
نوع حفاظتB) |  | IP54 | IP54
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎ | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎−20 … +40‎ | ‎−20 … +40‎
باتری های قابل شارژ سازگار |  | ‎GBA18V…‎ ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎ ‎EXPERT18V…‎ ‎EXBA18V…‎ ‎CORE18V…‎ | ‎GBA18V…‎ ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎ ‎EXPERT18V…‎ ‎EXBA18V…‎ ‎CORE18V…‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL18…‎ ‎GAL 18…‎ ‎GAL 36…‎ ‎GAL12V/18…‎ ‎GAL 12V/18…‎ ‎GAX 18…‎ ‎EXAL18…‎ | ‎GAL18…‎ ‎GAL 18…‎ ‎GAL 36…‎ ‎GAL12V/18…‎ ‎GAL 12V/18…‎ ‎GAX 18…‎ ‎EXAL18…‎
آداپتور ‎USB Type‑C®‎ با Power Delivery‏ (USB‑PD، معمولی)
ولتاژ خروجی | V | 20 | 20
حداقل جریان خروجی | A | 2,25 | 2,25
توان خروجی توصیه شده برای عملکرد کاملD) | W | 45 | 45

A)

  بدون باتری قابل شارژ (وزن باتری قابل شارژ را در این سایت مشاهده کنید www.bosch-professional.com)

B)

  در هنگام بسته بودن درپوش محفظه باتری قابل شارژ (12) و در هنگام بسته بودن محفظه اتصال (17)

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

D)

  هنگام پایین بودن توان آداپتور، رادیو خاموش می شود.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.