# Настройване/запаметяване на DAB+ радиостанция (GPB18V‑3SC)

1. Изберете чрез копчето SOURCE <DAB> като аудио източник.

1. След кратка инициализация се възпроизвежда последно настроената радиостанция.

В горния ред на мултифункционалния индикатор (a) се показват <DAB> и името на радиостанцията, в долния ред предаваното от станцията съдържание.

## Смяна на радиостанция:

1. Завъртете копчето SOURCE, докато желаната станция не се покаже на дисплея.
2. Натиснете копчето SOURCE, за да потвърдите избора.

1. Радиото сменя на избраната станция.

За смяна на станцията можете да натиснете и бутон или бутон . Радиото сменя на следващата налична станция (по азбучен ред надолу или нагоре).

## Запаметяване на радиостанция:

1. Натискайте бутона за запаметяване на програма (5) на желаното място в паметта докато номерът на мястото в паметта не се покаже в индикатора за място в паметта (d).

## Възпроизвеждане на запаметени радиостанции:

1. Натиснете за кратко един от бутоните за запаметяване на програма (5).

1. Номерът на мястото в паметта се показва в индикатора за място в паметта (d).

## Слаб радио сигнал:

При слаб радио сигнал се показва <Weak Signal> на мултифункционалния дисплей (a). В такъв случай можете да стартирате ръчно търсенето на станция DAB+.

1. Натиснете едновременно бутон и бутон (AUTO SCAN).

Можете да стартирате тъсенето на станции и като в менюто за настройки <DAB Auto Scan> изберете вж. Промяна на настройките.

Ако не може да се открие DAB+ радиостанция, се показва <No Station found – Start Auto Scan> (не е открита станция − стартиране на автоматично търсене) в мултифункционалния индикатор (a).