# Prenos trenutnega predvajanja prek funkcije Multi-Speaker Sound

Če se zvočni vir predvaja prek Bluetooth® ali vhoda AUX, lahko zvok predvajate tudi na drugih napravah s funkcijo Multi-Speaker Sound (npr. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

Drugih zvočnih virov poleg Bluetooth® prek funkcije Multi-Speaker Sound ni mogoče predvajati.

## GPB18V-3C:

1. Za začetek predvajanja prek funkcije Multi-Speaker Stream odprite meni z nastavitvami glejte Sprememba nastavitev.
2. Izberite <MSS on> (vklop Multi-Speaker Stream).

1. Ko poteka predvajanje prek Multi-Speaker Stream, se na zaslonu pojavi prikaz .

1. Za zaustavitev predvajanja prek funkcije Multi-Speaker Stream odprite meni z nastavitvami.
2. Izberite <MSS off> (izklop Multi-Speaker Stream).

1. Na zaslonu izgine prikaz .

## GPB18V-3SC:

1. Za začetek predvajanja prek funkcije Multi-Speaker Stream odprite meni z nastavitvami glejte Sprememba nastavitev.
2. Izberite <MSS Settings> (nastavitve Multi-Speaker Stream).
3. Na večnamenskem prikazu (a) se pojavi <Start Multi‑Speaker Stream?> (Zaženem Multi-Speaker Stream?).
4. Za začetek predvajanja izberite <Yes> (Da).
5. Za izhod iz menija brez začetka predvajanja izberite <No> (Ne).

1. Ko poteka predvajanje prek Multi-Speaker Stream, se na zaslonu pojavi prikaz .

1. Za zaustavitev predvajanja prek funkcije Multi-Speaker Stream odprite meni z nastavitvami.
2. Izberite <MSS Settings> (nastavitve Multi-Speaker Stream).
3. Na večnamenskem prikazu (a) se pojavi <End Multi-Speaker Stream?> (Zaustavim Multi-Speaker Stream?).
4. Za zaustavitev predvajanja izberite <Yes> (Da).
5. Za nadaljevanje predvajanja izberite <No> (Ne).

1. Ko se predvajanje prek Multi-Speaker Stream zaustavi, zaslonu ugasne prikaz .