# Wskazanie stanu naładowania akumulatora

Przy włożonym akumulatorze stan naładowania akumulatora (19) można odczytać na ekranie, a przy wyjętym akumulatorze, na wskaźniku akumulatora.

## Wskazanie stanu naładowania akumulatora na ekranie

Wskazanie stanu naładowania akumulatora (e) pojawia się na ekranie, gdy we wnęce umieszczony zostanie akumulator o wystarczającym napięciu, a radio nie jest podłączone do sieci za pomocą zasilacza sieciowego.

Wskazanie | Pojemność
--- | ---
| 80–100%
| 60–80%
| 40–60%
| 20–40%
| 5–20%
| 0–5%

## Wskaźnik stanu naładowania akumulatora znajdujący się na akumulatorze

Po wyjęciu akumulatora z radia stan naładowania wskazują zielone diody LED wskaźnika stanu naładowania na akumulatorze.

Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania lub , aby pojawiło się wskazanie stanu naładowania.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku wskaźnika stanu naładowania nie świeci się żadna dioda LED, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go wymienić.

Nie każdy typ akumulatora jest wyposażony we wskaźnik stanu naładowania.

### Typ akumulatora GBA 18V... | GBA18V...

Dioda LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody | 60–100%
Światło ciągłe, 2 zielone diody | 30–60%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | 5–30%
Światło migające, 1 zielona dioda | 0–5%

### Typ akumulatora ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

Dioda LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 5 zielonych diod | 80–100%
Światło ciągłe, 4 zielone diody | 60–80%
Światło ciągłe, 3 zielone diody | 40–60%
Światło ciągłe, 2 zielone diody | 20–40%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | 5–20%
Światło migające, 1 zielona dioda | 0–5%