# Menüoptionen (GPB18V‑3C)

Die Menüauswahl ist teilweise abhängig von der Audio-Betriebsart, in der sich das Radio befindet.

<EQ>
Menü Klang: Sie können den Höhenpegel <TR> und den Tiefenpegel <BA> in einem Bereich von −5 bis +5 einstellen.

<MSS on>/<MSS off> (bei Audioquelle Bluetooth®)
Menü Multi-Speaker Stream: Sie können die Übertragung der aktuellen Wiedergabe per Multi-Speaker Stream starten oder beenden.