# Робота від блока живлення зі штепсельною вилкою

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці блоку живлення зі штепсельною вилкою.

- Для роботи від мережі використовуйте лише блок живлення USB зі штепсельною вилкою Type-C® з Power Delivery (USB-PD). Вихідна напруга, мінімальний вихідний струм і вихідна потужність повинні відповідати вимогам розділу «Технічні дані». Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації блоку живлення зі штепсельною вилкою. Якщо використовувати інші мережеві блоки живлення зі штепсельною вилкою, радіоприймач може вийти з ладу. Якщо потужність мережевого блока живлення зі штепсельною вилкою занадто низька, радіоприймач вимикається.

1. Відкрийте кришку відсіку для підключення (17).
2. Підключіть мережевий блок живлення зі штепсельною вилкою за допомогою відповідного кабелю до гнізда USB Type‑C® (16) радіоприймача.
3. Увімкніть блок живлення зі штепсельною вилкою в мережу живлення.

Для запобігання потраплянню бруду закрийте кришку відсіку для підключення (17) після від'єднання кабелю мережевого блока живлення зі штепсельною вилкою.

Як тільки радіоприймач підключено до мережі через блок живлення зі штепсельною вилкою, живлення подається через блок живлення, навіть якщо в нього вставлено акумуляторну батарею.