# DAB+-radijo siųstuvo nustatymas/išsaugojimas (GPB18V‑3SC)

1. SOURCE mygtuku kaip garso šaltinį parinkite <DAB>.

1. Po trumpo inicijavimo transliuojama paskiausiai nustatyta radijo stotis.

Viršutinėje daugiafunkcio indikatoriaus (a) eilutėje atsiranda <DAB> ir radijo stoties pavadinimas, o apatinėje eilutėje – stoties transliuojamas turinys.

## Radijo stoties keitimas:

1. Sukite SOURCE mygtuką, kol ekrane bus parodytas pageidaujama stotis.
2. Paspauskite SOURCE mygtuką, kad patvirtintumėte parinktį.

1. Radijuje perjungiama pasirinkta stotis.

Norėdami pakeisti stotį, taip pat galite spausti mygtuką arba mygtuką . Radijuje perjungiama pirma atrasta stotis (pagal abėcėlę žemyn arba aukštyn).

## Radijo stoties išsaugojimas:

1. Spauskite pageidaujamos atminties vietos programinį atminties mygtuką (5) tol, kol atminties vietos indikatoriuje (d) atsiras atminties vietos numeris.

## Išsaugotos radijo stoties transliavimas:

1. Trumpai paspauskite vieną iš programinių atminties mygtukų (5).

1. Atminties vietos numeris rodomas atminties vietos indikatoriuje (d).

## Silpnas radijo signalas:

Esant silpnam radijo signalui, daugiafunkciame indikatoriuje (a) atsiranda <Weak Signal>. Tokiu atveju DAB+ stočių paiešką galite įjungti rankiniu būdu.

1. Kartu spauskite mygtuką ir mygtuką (AUTO SCAN).

Taip pat galite įjungti stoties paiešką, nustatymų meniu žr. Nustatymų keitimas parinkę <DAB Auto Scan>.

Jei DAB+-radijo stotis nerandama, daugiafunkciame indikatoriuje (a) parodoma <No Station found – Start Auto Scan> (stotis nerasta – pradėti automatinę paiešką).