# Индикатор за акумулаторната батерия

При поставена акумулаторна батерия можете да разпознаете състоянието на зареждане на батерията (19) на дисплея, а при свалена акумулаторна батерия върху самата батерия.

## Индикатор за акумулаторната батерия на дисплея

Индикаторът за акумулаторната батерия (e) се показва на дисплея, когато се постави акумулаторна батерия с достатъчно напрежение и радиото не е свързано през щекерния адаптер с електрическата мрежа.

Индикатор | Капацитет
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Индикатор за акумулаторната батерия върху батерията

Ако акумулаторната батерия се вади от радиото, състоянието на зареждане може да се показва чрез зелените светодиоди на индикатора за състоянието на зареждане върху акумулаторната батерия.

За да видите степента на зареденост на батерията, натиснете бутона за индикация или .

Ако след натискане на бутона за индикация не свети нито един светодиод, акумулаторната батерия е повредена и трябва да бъде заменена.

Не всеки тип акумулаторна батерия разполага с индикатора за състоянието на зареждане.

### Акумулаторна батерия модел GBA 18V... | GBA18V...

Светодиод | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 3 × зелено | 60–100 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | 30–60 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | 5–30 %
Мигаща светлина 1 × зелено | 0–5 %

### Тип акумулаторна батерия ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

Светодиод | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 5 × зелено | 80–100 %
Непрекъснато светене 4 × зелено | 60–80 %
Непрекъснато светене 3 × зелено | 40–60 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | 20–40 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | 5–20 %
Мигаща светлина 1 × зелено | 0–5 %