# Predvajanje zunanjih zvočnih virov prek funkcije Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound omogoča vzpostavitev povezave Bluetooth® za pretočno prevajanje na poljubnem številu naprav, ki podpirajo isti standard (npr. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Z gumbom SOURCE izberite Multi-Speaker Sound kot zvočni vir.

1. Na zaslonu se prikaže prikaz .
2. GPB18V‑3SC: v zgornji vrstici na večnamenskem prikazu (a) se prikaže <Multi‑Speaker Sound>.

Če je prenos Multi-Speaker Stream na voljo, se samodejno vzpostavi povezava do tega vira pretočnega predvajanja. Med vzpostavljanjem povezave prikaz utripa. Če se povezava uspešno vzpostavi, prikaz trajno sveti.

Zaženite in upravljajte predvajanje na zvočnem viru.

Glasnost med zvočnim virom in radijskim predvajalnikom je sinhronizirana (zvočni vir določa glasnost), dokler ne spremenite glasnosti na radijskem predvajalniku. Če želite znova sinhronizirati glasnost, znova začnite postopek za vzpostavitev povezave prek Multi-Speaker Sound.

1. Z gumbom SOURCE za ponovno povezave znova izberite Multi-Speaker Sound kot zvočni vir.

Če med pretočnim predvajanjem pritisnete eno od tipk za shranjevanje programov (5), radijski predvajalnik preklopi na postajo, ki je shranjena v zadnjem uporabljenem načinu delovanja radijskega predvajalnika.