# Опції меню (GPB18V‑3C)

Меню вибору частково залежить від режиму відтворення аудіо, встановленого для радіоприймача.

<EQ>
Меню налаштування звуку: ви можете встановити високий <TR> і низький рівень звукової передачі <BA> в діапазоні від −5 до +5.

<MSS on>/<MSS off> (для аудіоджерела Bluetooth®)
Меню Multi-Speaker Stream: можна розпочати або зупинити передачу поточного відтворення через Multi-Speaker Stream.