# Operación con fuente de alimentación enchufable

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de la fuente de corriente debe coincidir con las indicaciones en la placa de características de la fuente de alimentación enchufable.

- Utilice únicamente una fuente de alimentación enchufable USB Type‑C® con Power Delivery (USB-PD) para el servicio de red. La tensión de salida, la corriente de salida mínima y la potencia de salida deben cumplir los requisitos del capítulo "Datos técnicos". Observe las instrucciones de servicio de la fuente de alimentación enchufable. En caso de utilizar otras fuentes de alimentación enchufables, la radio puede resultar dañada. En caso de que la potencia de la fuente de alimentación enchufable sea demasiado baja, la radio se apaga.

1. Abra la cubierta del compartimiento del acumulador (17).
2. Conecte la fuente de alimentación enchufable con un cable adecuado a la toma USB Type‑C® (16) de la radio.
3. Conecte la fuente de alimentación enchufable a la red.

Para la protección contra la suciedad, cierre de nuevo la cubierta del compartimento de conexión (17) al retirar el cable de la fuente de alimentación enchufable.

Tan pronto como la radio se conecta a la red eléctrica a través de la fuente de alimentación enchufable, la energía se suministra a través de la fuente de alimentación enchufable, incluso con la batería colocada.