# Lecture de sources audio via la fonction Multi-Speaker Sound

La fonction Multi-Speaker Sound permet via Bluetooth® d’envoyer un stream vers un nombre illimité d’appareils conformes au même standard (p. ex. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Sélectionnez Multi-Speaker Sound comme source audio à l’aide du bouton SOURCE.

1. L’indicateur apparaît sur l’écran.
2. GPB18V‑3SC : À la ligne supérieure de l’afficheur multifonctions (a) apparaît <Multi‑Speaker Sound>.

Si un Multi-Speaker Stream est disponible, une connexion est automatiquement établie avec ce stream. Pendant l’établissement de la connexion, l’indicateur clignote. Une fois la connexion établie, l’indicateur s’allume en continu.

Démarrez et pilotez l’écoute au niveau de la source audio.

Il y a synchronisation du volume entre la source audio et la radio (le volume est imposé par la source audio) jusqu’à ce que le volume soit modifié sur la radio. Pour rétablir la synchronisation du volume, rétablissez la connexion via la fonction Multi-Speaker Sound.

1. Pour rétablir la connexion, sélectionnez à nouveau la source audio Multi-Speaker Sound au moyen du bouton SOURCE.

Si vous actionnez l’une des touches mémoire (5) pendant l’écoute d’un stream, la radio commute sur la station qui a été mémorisée dans le dernier mode radio utilisé.