# Technische gegevens

Bouwradio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Werkfrequentiebereik | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Zendvermogen max. | mW | 10 | 10
Compatibiliteit |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Nominaal vermogen versterker | W | 2 × 10 | 2 × 10
Ontvangstbereik
UKW | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Laadstroom max. (energievoorziening van externe apparaten via USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
GewichtA) | kg | 2,1 | 2,1
BeschermklasseB) |  | IP54 | IP54
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Compatibele accu's |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Aanbevolen opladers |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Voedingsadapter USB Type‑C® met Power Delivery (USB‑PD, gangbaar)
Uitgangsspanning | V | 20 | 20
Uitgangsstroom minimaal | A | 2,25 | 2,25
Aanbevolen uitgangsvermogen voor volledige functionaliteitD) | W | 45 | 45

A)

  Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)

B)

  Bij gesloten accuvakdeksel (12) en gesloten aansluitvak (17)

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

D)

  Bij een te gering vermogen van de voedingsadapter wordt de radio uitgeschakeld.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.