# Funksionimi me furnizim me energji

- Kushtojini vëmendje tensionit të rrymës! Tensioni i burimit të energjisë duhet të përputhet me informacionin në pllakën e emrit të njësisë së furnizimit me energji elektrike.

- Për funksionimin e rrjetit, përdorni vetëm një prizë USB Type‑C® me furnizim me energji elektrike me furnizim me Power Delivery (USB‑PD). Tensioni i tij i daljes, rryma minimale e daljes dhe fuqia dalëse duhet të plotësojnë kërkesat në kapitullin "Të dhënat teknike". Ju lutemi respektoni udhëzimet e funksionimit të njësisë së furnizimit me energji elektrike. Përdorimi i furnizuesve të tjerë me energji mund të dëmtojë radion. Nëse furnizimi me energji elektrike është shumë i ulët, radioja fiket.

1. Hapni kapakun e ndarjes së lidhjes (17).
2. Lidheni përshtatësin e energjisë me portën USB Type‑C® (16) në radio duke përdorur një kabllo të përshtatshme.
3. Lidheni përshtatësin e energjisë me furnizimin me energji elektrike.

Për t'u mbrojtur nga papastërtitë, mbyllni kapakun e ndarjes së lidhjes (17) kur hiqni kabllon nga përshtatësi i energjisë.

Sapo radioja të lidhet me rrymën elektrike nëpërmjet furnizuesit me energji në prizë, furnizimi me energji sigurohet gjithashtu nëpërmjet prizës kur futet bateria.