# Akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Ievietota akumulatora (19) uzlādes līmenis ir redzams displejā, izņemta akumulatora uzlādes līmenis – uz paša akumulatora.

## Akumulatora uzlādes līmenis displejā

Akumulatora uzlādes līmenis (e) ir redzams displejā, tiklīdz ir ievietots akumulators ar pietiekamu spriegumu un radio nav savienots ar elektrotīklu, izmantojot elektrotīkla adapteri.

Indikators | Ietilpība
--- | ---
| 80−100%
| 60−80%
| 40−60%
| 20−40%
| 5−20%
| 0−5%

## Akumulatora uzlādes līmeņa indikators uz akumulatora

Ja akumulators tiek izņemts no radio, akumulatora uzlādes līmeni var skatīt uz akumulatora, kur to parāda zaļās LED lampiņas.

Lai nolasītu akumulatora uzlādes līmeni, nospiediet akumulatora uzlādes līmeņa indikatora pogu vai .

Ja pēc akumulatora uzlādes līmeņa indikatora pogas nospiešanas neiedegas neviena no uzlādes līmeņa indikatora LED lampiņām, tas nozīmē, ka akumulators ir bojāts un to nepieciešams nomainīt.

Visi akumulatora veidi nav aprīkoti ar uzlādes pakāpes rādījumu.

### Akumulatora tips GBA 18V... | GBA18V...

LED | Uzlādes līmenis
--- | ---
Pastāvīgi deg 3 zaļas LED diodes | 60–100%
Pastāvīgi deg 2 zaļas LED diodes | 30–60%
Pastāvīgi deg 1 zaļa LED diode | 5–30%
Mirgo 1 zaļa LED diode | 0–5%

### Akumulatora veids ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED | Uzlādes līmenis
--- | ---
Pastāvīgi deg 5 zaļas LED diodes | 80–100%
Pastāvīgi deg 4 zaļas LED diodes | 60–80%
Pastāvīgi deg 3 zaļas LED diodes | 40–60%
Pastāvīgi deg 2 zaļas LED diodes | 20–40%
Pastāvīgi deg 1 zaļa LED diode | 5–20%
Mirgo 1 zaļa LED diode | 0–5%