# Naudojimas su akumuliatoriumi

Bosch parduoda radijus ir be akumuliatoriaus. Ar į jūsų radijo tiekiamą komplektą įeina akumuliatorius, galite matyti ant pakuotės.

- Naudokite tik techninių duomenų skyriuje nurodytus kroviklius. Tik šie krovikliai yra priderinti prie jūsų radijuje naudojamo ličio jonų akumuliatoriaus.

Dėl tarptautinių transportavimo direktyvų ličio jonų akumuliatoriai tiekiami dalinai įkrauti. Kad akumuliatorius veiktų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą akumuliatorių visiškai įkraukite.

## Akumuliatoriaus keitimas

1. Atlaisvinkite akumuliatoriaus skyriaus gaubto fiksuojamąją svirtelę (13) ir atidarykite akumuliatoriaus gaubtą (12).
2. Paspauskite ant akumuliatoriaus esantį atblokavimo mygtuką (18) ir ištraukite akumuliatorių (19) iš akumuliatorių skyriaus. Traukdami nenaudokite jėgos.
3. Įkrautą akumuliatorių stumkite į akumuliatoriaus laikiklį (15), kol pajusite, kad užsifiksavo.
4. Uždenkite akumuliatoriaus skyriaus gaubtą (12) ir jį užfiksuokite.

Naudojant ypač didelius akumuliatorius, galima nuimti akumuliatoriaus skyriaus gaubtą (12).

1. Tuo tikslu atidenkite akumuliatoriaus skyriaus gaubtą (12).
2. Vieną link kito spauskite tvirtinimo įtaiso spyruoklinius elementus (14) ir nuimkite akumuliatoriaus gaubtą.

Kai tik išimate didelį akumuliatorių, vėl sumontuokite akumuliatoriaus skyriaus gaubtą.