# البيانات الفنية

راديو مواقع العمل | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®‎
نطاق تردد التشغيل | ميجا هرتز | 2402–2480 | 2402–2480
أقصى قدرة إرسال | مللي واط | 10 | 10
التوافق |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
معزز القدرة الاسمية | واط | 2 × 10‏ | 2 × 10‏
نطاق الاستقبال
UKW | ميجا هرتز | 87,5–108 | 87,5–108
DAB+‎ | ميجا هرتز | − | 174,928–239,200
أقصى تيار شحن (الإمداد بالطاقة للأجهزة الخارجية عن طريق منفذ USB Type‑C®‎) | أمبير | 1,5 | 1,5
الوزنA) | كجم | 2,1 | 2,1
نوع الحمايةB) |  | IP54 | IP54
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏ | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | −20 … +40‏ | −20 … +40‏
المراكم المتوافقة |  | ‎GBA18V…‎ ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎ ‎EXPERT18V…‎ ‎EXBA18V…‎ ‎CORE18V…‎ | ‎GBA18V…‎ ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎ ‎EXPERT18V…‎ ‎EXBA18V…‎ ‎CORE18V…‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL18…‎ ‎GAL 18…‎ ‎GAL 36…‎ ‎GAL12V/18…‎ ‎GAL 12V/18…‎ ‎GAX 18…‎ ‎EXAL18…‎ | ‎GAL18…‎ ‎GAL 18…‎ ‎GAL 36…‎ ‎GAL12V/18…‎ ‎GAL 12V/18…‎ ‎GAX 18…‎ ‎EXAL18…‎
المهايئ الكهربائي القابسي USB Type‑C®‎ مع توصيل كهرباء (USB‑PD، المتداول في الأسواق)
جهد الخرج | فلط | 20 | 20
تيار الخرج الأدنى | أمبير | 2,25 | 2,25
قدرة الخرج الموصى بها للوظائف الكاملةD) | واط | 45 | 45

A)

  دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)

B)

  مع غلق غطاء درج المركم (12) وغلق درج التوصيل (17)

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

D)

  في حالة الانخفاض الكبير لقدرة المهايئ الكهربائي القابسي يتوقف الراديو تلقائيًا.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.