# 전원 연결 작동

- 전원 전압에 유의하십시오! 공급되는 전원의 전압은 전원 플러그의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

- 전원 사용 시에는 전원 공급 기능(USB-PD)이 있는 USB Type‑C® 전원 플러그만 사용하십시오. 출력 전압, 최소 출력 전류 및 출력 전력은 "제품 사양" 단원에 제시된 요건들을 충족해야 합니다. 전원 플러그의 사용 설명서 내용에 유의하십시오. 다른 전원 플러그를 사용하면 라디오가 손상될 수 있습니다. 전원 플러그의 출력이 부족하면 라디오가 꺼집니다.

1. 접속함 (17) 의 커버를 여십시오.
2. 전원 플러그를 적합한 케이블을 이용해 라디오의 USB Type‑C® 포트 (16) 에 연결하십시오.
3. 이제 전원 플러그를 전원에 연결하십시오.

전원 플러그의 케이블을 제거할 경우 오염 방지를 위해 접속함 (17) 의 커버를 다시 닫으십시오.

전원 플러그를 통해 라디오를 전원에 연결하면, 배터리를 삽입한 상태에서도 전원 플러그를 통해 전원이 공급됩니다.