# Prenos trenutne reprodukcije putem Multi-Speaker Sound

Ako se audio-izvor reprodukuje preko Bluetooth® veze, ta reprodukcija se može poslati na druge uređaje pomoću funkcije Multi-Speaker Sound (npr. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

Prenos drugih audio izvora osim Bluetooth®-a putem Multi-Speaker Sound sistema nije moguć.

## GPB18V-3C:

1. Za Start prenosa putem Multi-Speaker Stream‑a, otvorite meni podešavanja videti Promena podešavanja.
2. Izaberite <MSS on> (uključivanje Multi-Speaker Stream‑a).

1. Kada se reprodukcija prenosi putem Multi-Speaker Stream‑a, na displeju se pojavljuje indikator .

1. Za završetak prenosa putem Multi-Speaker Stream‑a, otvorite meni podešavanja.
2. Izaberite <MSS off> (isključivanje Multi-Speaker Stream‑a).

1. Na displeju se isključuje prikaz .

## GPB18V-3SC:

1. Za Start prenosa putem Multi-Speaker Stream-a, otvorite meni podešavanja videti Promena podešavanja.
2. Izaberite <MSS Settings> (podešivanje Multi-Speaker Stream-a).
3. U multifunkcionalnom prikazu (a) se pojavljuje <Start Multi‑Speaker Stream?> (Pokrenuti Multi-Speaker Stream?).
4. Izaberite <Yes> (da), da započnete Stream.
5. Izaberite <No> (ne), da biste napustili meni bez pokretanja Stream-a.

1. Kada se reprodukcija prenosi putem Multi-Speaker Stream-a, na displeju se pojavljuje indikator .

1. Za završetak prenosa putem Multi-Speaker Stream-a, otvorite meni podešavanja.
2. Izaberite <MSS Settings> (podešivanje Multi-Speaker Stream-a).
3. U multifunkcionalnom prikazu (a) se pojavljuje <End Multi-Speaker Stream?> (Završiti Multi-Speaker Stream?).
4. Izaberite <Yes> (da), da završite Stream.
5. Izaberite <No> (ne), za dalji prenos Stream-a.

1. Kada se reprodukcija putem Multi-Speaker Stream-a završi, na displeju se gasi prikaz .