# 배터리 충전상태 표시기

배터리를 끼운 상태에서는 디스플레이에서 배터리 (19) 의 충전상태를 확인할 수 있으며, 배터리를 제거한 상태에서는 배터리 자체에서 확인할 수 있습니다.

## 디스플레이의 배터리 충전상태 표시기

라디오가 전원 플러그 로 연결되지 않은 상태에서 전압이 충분한 배터리를 끼우면 즉시 배터리 충전상태 표시기 (e) 가 디스플레이에 나타납니다.

표시기 | 용량
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## 배터리의 배터리 충전상태 표시기

라디오에서 배터리를 제거하면 배터리 충전상태 표시기의 녹색 LED로 충전상태를 표시할 수 있습니다.

충전상태 표시기 또는 버튼을 누르면, 충전상태가 표시됩니다.

충전상태 표시기 버튼을 눌렀는데도 LED가 켜지지 않으면 배터리가 손상된 것이므로 교환해 주어야 합니다.

모든 배터리 유형에 충전상태 표시기가 있는 것은 아닙니다.

### 배터리 유형 GBA 18V... | GBA18V...

LED | 용량
--- | ---
연속등 3× 녹색 | 60–100 %
연속등 2× 녹색 | 30–60 %
연속등 1× 녹색 | 5–30 %
점멸등 1× 녹색 | 0–5 %

### 배터리 유형 ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED | 용량
--- | ---
연속등 5 × 녹색 | 80–100 %
연속등 4 × 녹색 | 60–80 %
연속등 3 × 녹색 | 40–60 %
연속등 2 × 녹색 | 20–40 %
연속등 1 × 녹색 | 5–20 %
점멸등 1 × 녹색 | 0–5 %