# Работа с щекерен адаптер

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, написани на табелката на щекерния адаптер.

- За работа в електрическата мрежа използвайте само USB Type‑C® щекерен адаптер с Power Delivery (USB‑PD). Той трябва да отговаря по отношение на изходното напрежение, минималния изходен ток и изходната мощност на изискванията в глава "Технически данни". Съблюдавайте инструкцията за експлоатация на щекерния адаптер. При използването на други щекерни адаптери радиото може да се повреди. При твърде ниска мощност на щекерния адаптер радиото се изключва.

1. Отворете капака на отделението за свързване (17).
2. Свържете щекерния адаптер чрез подходящ кабел с USB Type‑C® буксата (16) на радиото.
3. Включете щекерния адаптер към захранващата мрежа.

За защита от замърсяване затворете обратно капака на отделението за свързване (17) когато сваляте кабела на щекерния адаптер.

Когато радиото е свързано през щекерен адаптер с електрическата мрежа, и при поставена акумулаторна батерия захранването с енергия се извършва през щекерния адаптер.