# Tekniska data

Byggradio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Driftsfrekvensområde | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Sändningseffekt max. | mW | 10 | 10
Kompatibilitet |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Nominell effekt förstärkare | W | 2 × 10 | 2 × 10
Mottagningsområde
FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Max. laddningsström (energiförsörjning av externa enheter via USB Type-C®) | A | 1,5 | 1,5
ViktA) | kg | 2,1 | 2,1
KapslingsklassB) |  | IP54 | IP54
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid förvaring | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Kompatibla batterier |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Rekommenderade laddare |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
USB Type-C®-adapter med Power Delivery (vanlig USB‑PD)
Utgångsspänning | V | 20 | 20
Utgångsström min. | A | 2,25 | 2,25
Rekommenderad utgångseffekt för full funktionalitetD) | W | 45 | 45

A)

  Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)

B)

  När batterifackets lock (12) och anslutningsfacket (17) är stängda

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

D)

  Om nätadapterns effekt är för låg stängs radion av.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.