# FM-radiozenders instellen/opslaan

1. Kies via de knop SOURCE <FM> als audiobron.

1. GPB18V‑3C: In de multifunctionele aanduiding (a) verschijnen <FM> en de frequentie van de radiozender.
2. GPB18V‑3SC: In de bovenste regel van de multifunctionele aanduiding (a) verschijnen <FM> evenals de frequentie en de naam van de radiozender, in de onderste regel de door de zender doorgegeven inhoud.

## Een bepaalde zender instellen:

1. Draai aan de knop SOURCE tot de gewenste frequentie op het display verschijnt.

## Zoeken van de volgende zender met hoge signaalsterkte:

1. Druk op de toets of de toets .

1. De volgende gevonden zender verschijnt op het display en wordt afgespeeld.

## Radiozender opslaan:

1. Druk zo lang op de programmageheugentoets (5) van de gewenste geheugenplaats tot het nummer van de geheugenplaats in de aanduiding geheugenplaats (d) verschijnt.

## Opgeslagen radiozender laten afspelen:

1. Druk kort op een van de programmageheugentoetsen (5).

1. Het nummer van de geheugenplaats verschijnt in de aanduiding geheugenplaats (d).