# Tehnički podaci

Radio za gradilište | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
područje radne frekvencije | MHz | 2402–2480 | 2402–2480
snaga odašiljanja maks. | mW | 10 | 10
kompatibilnost |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Nazivna snaga pojačala | W | 2 × 10 | 2 × 10
Područje prijema
UKW | MHz | 87,5–108 | 87,5–108
DAB+ | MHz | – | 174,928–239,200
Struja punjenja maks. (električno napajanje vanjskih uređaja pomoću USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
TežinaA) | kg | 2,1 | 2,1
Vrsta zaštiteB) |  | IP54 | IP54
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 … +40 | –20 … +40
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Utični adapter USB Type‑C® s Power Delivery (USB‑PD, standardni)
Izlazni napon | V | 20 | 20
Izlazna struja minimalno | A | 2,25 | 2,25
Preporučena izlazna snaga za punu funkcionalnostD) | W | 45 | 45

A)

  Bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com)

B)

  kada je zatvoren poklopac pretinca za aku-bateriju (12) i zatvoren pretinac za priključak (17)

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

D)

  Radio se isključuje ako je premala snaga utičnog adaptera.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.